Приложение 1

к решению областного совета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Зоны санитарной охраны подземных водозаборов села Калиново**

**(скважина № 633 и по ул. Шевченко) в Константиновском районе Часовоярского РПУ КП «Компания «Вода Донбасса»**

Зоны санитарной охраны (далее – ЗСО) водозаборов с. Калиново (скважина № 633 и по ул. Шевченко) Константиновского района согласно проектам, разработанным Центральной контрольно-исследовательской и проектно-изыскательской водной лабораторией КП «Компания «Вода Донбасса», устанавливаются из трех поясов: первого – пояса строгого режима, второго и третьего – поясов ограничений.

**Водозабор села Калиново, скважина № 633**

1. Граница первого пояса водозаборной скважины № 633 удалена от нее на 25 м и представляет собой квадрат со сторонами по 50 м. Протяженность границы первого пояса составляет 200 м, площадь первого пояса – 0,25 га.

Первый пояс зоны санитарной охраны расположен на землях запаса Правдовского сельского совета и землях водного фонда.

2. Граница второго пояса подземного водозабора – это окружность, усеченная с южной стороны, радиусом 105 м, центром которой является скважина. С южной стороны второй пояс ограничен водотоком по балке Калиново, граница проходит по водотоку с минимальным расстоянием от скважины 88 м. Протяженность границы второго пояса – 0,66 км, площадь второго пояса – 3,11 га.

Второй пояс ЗСО расположен на землях запаса Правдовского сельского совета и водного фонда.

3. Граница третьего пояса ЗСО – окружность, усеченная с южной и восточной сторон, радиусом 745 м, центром которой является скважина. С южной стороны третий пояс ограничен водотоком по балке Калиново, с восточной – рекой Калиновка. Граница проходит по водотоку балки с минимальным расстоянием от скважины 88 м, по реке – 190 м. Протяженность границы – 3,49 км, площадь – 65,63 га.

Все три пояса ЗСО подземного водозабора расположены на территории Правдовского сельского совета Константиновского района и землях водного фонда.

**Водозабор села Калиново, ул. Шевченко**

1. Граница первого пояса водозаборной скважины удалена от нее на расстояние 25 м, представляет собой квадрат со сторонами по 50 м. Протяженность границы первого пояса составляет 200 м, площадь первого пояса – 0,25 га.

Первый пояс зоны санитарной охраны расположен на землях запаса Правдовского сельского совета.

2. Граница второго пояса подземного водозабора – окружность радиусом 50 м, центром которой является скважина № 1. Протяженность границы второго пояса – 314,0 м, площадь второго пояса – 0,54 га.

Второй пояс ЗСО расположен на землях запаса и землях застройки с. Калиново Правдовского сельского совета.

3.  Граница третьего пояса ЗСО – окружность радиусом 341,0 м, центром которой является скважина № 1. Протяженность границы – 2,14 км, площадь – 35,73 га.

Третий пояс ЗСО расположен на территории Правдовского сельского совета Константиновского района, представленной землями застройки с. Калиново, выгонными землями запаса Правдовского сельского совета, пахотными землями собственников.

Приложение 2

к решению областного совета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Санитарно-технические мероприятия в зонах санитарной охраны подземных водозаборов села Калиново (скважина № 633 и по ул. Шевченко) в Константиновском районе Часовоярского РПУ КП “Компания “Вода Донбасса”**

| №п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечить внесение данных об ограничениях в использовании земель в связи с установлением зон санитарной охраны водозаборовс.Калиново (скважина № 633 и по ул. Шевченко) Константиновского района в Государственный земельный кадастр в установленном законодательством порядке | КП «Компания «Вода Донбасса», Часовоярское РПУ КП «Компания «Вода Донбасса» | 2013-2014 г.г. |
| 2. | Оформить право постоянного пользования земельными участками КП «Компания «Вода Донбасса» в соответствии со статьями 120, 122, 123 и 125 Земельного Кодекса Украины с изъятием земель под объекты хозяйственно-питьевого водоснабжения согласно действующему законодательству | КП «Компания «Вода Донбасса», Часовоярское РПУ КП «Компания «Вода Донбасса» | 2013 – 2018 г.г. |
| 3. | Оповестить собственников и пользователей земельных участков, попавших в границы 2-го и 3-го поясов ЗСО об ограничениях в их использовании | Правдовский сельский совет | В течение месяца после принятия решения областного совета |
|  | **В первом поясе ЗСО** |  |  |
| 4. | Разработать проектно-сметную документацию и выполнить работы по обустройству первого пояса ЗСО (ограждение, освещение, охранная сигнализация) в соответствии с разработанным проектом установления границ ЗСО и требованиями СНиП 2.04.02-84 | Часовоярское РПУ КП «Компания «Вода Донбасса» | 2013-2018 г.г. |
| 5. | Выполнить планировку площадок водозаборов с организацией поверхностного стока с них | Часовоярское РПУ КП«Компания «Вода Донбасса» | 2013-2014 г.г. |
| 6. | Обеспечить соблюдение надлежащего санитарного состояния на территории первого пояса ЗСО. Не допускать любое строительство, не связанное с эксплуатацией водопроводных сооружений. Выполнять рекультивацию земли после ремонтных и строительных работ | Часовоярское РПУ КП«Компания «Вода Донбасса» | Постоянно |
|  | **По водозабору села Калиново,** **скважина № 633** |  |  |
| 7. | Выполнить:– ремонт оголовка скважины: нарастить по высоте кондуктор, произвести качественную заделку затрубного пространства;– бетонировку пола в павильоне вокруг скважины с уклоном от нее;– устранение щелей в стенах павильона, герметизацию стыков между плитами перекрытия;– оборудование люка в перекрытии металлической или бетонной крышкой | Часовоярское РПУ КП«Компания «Вода Донбасса» | 2013-2015 г.г. |
|  | **По водозабору села Калиново,****ул. Шевченко** |  |  |
| 8. | Решить вопрос о восстановлении и дальнейшей эксплуатации или тампонаже расположенной на площадке недействующей скважины без номера | Часовоярское РПУ КП «Компания «Вода Донбасса | 2013 г. |
| 9. | Выполнить герметизацию надскважинного колодца путем устройства надскважинного павильона, сопрягающегося с существующим сооружением из железобетонной трубы | Часовоярское РПУ КП«Компания «Вода Донбасса» | 2013-2016 г.г.  |
| 10. | До разработки проекта обустройства первого пояса ЗСО необходимо:– нарастить стенки колодца, перекрыть колодец временным навесом;– оградить площадку водозабора с западной стороны колючей проволокой;– установить на входе на площадку ворота с замком | Часовоярское РПУ КП«Компания «Вода Донбасса» | 2013-2014 г.г.  |
|  | **Во втором поясе ЗСО** |  |  |
| 11. | Запрещается:– размещение объектов, создающих опасность микробного и химического загрязнения водоносного горизонта, строительство складов для хранения ядохимикатов, минеральных удобрений, горючесмазочных материалов;– выпас и устройство летних лагерей скота;– использование органических и минеральных удобрений, ядохимикатов;– бурение новых скважин без соответствующего согласования с органами санитарного надзора и геологическими структурными подразделениями;– закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов, разработка недр земли | Константиновский районный, Правдовский сельский советы, Часовоярское РПУ КП «Компания «Вода Донбасса», владельцы и пользователи земельных участков и сооружений, предприятия и организации всех форм собственности | Постоянно |
| 12. | Обозначить границу второго пояса знаками, предупреждающими о наличии зоны санитарной охраны | Часовоярское РПУ КП «Компания «Вода Донбасса», Правдовский сельский совет | 2013-2014 г.г.  |
| 13. | Устроить подъездные дороги к водозаборам с креплением простейшего типа (шлак, дресва, щебень) | Часовоярское РПУ КП«Компания «Вода Донбасса | 2014 г. |
|  | **По водозабору села Калиново,****скважина № 633** |  |  |
| 14. | Решить вопрос о принадлежности и восстановлении или тампонаже недействующей скважины, расположенной в 35 м от скважины № 633 | Правдовский сельский совет | 2013-2015 г.г. |
|  | **В третьем поясе ЗСО:** |  |  |
| 15. | Запрещается:– бурение новых скважин без соответствующего согласования с органами санитарного надзора и геологическими структурными подразделениями;– закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов, разработка недр земли;– размещение объектов, создающих опасность химического загрязнения водоносного горизонта, строительство складов для хранения ядохимикатов, минеральных удобрений, горючесмазочных материалов, скотомогильников, свалок, накопителей промышленных сточных вод, нефтепроводов и продуктопроводов | Константиновский районный, Правдовский сельский советы, Часовоярское РПУ КП «Компания «Вода Донбасса», владельцы земельных участков и сооружений, предприятия и организации всех форм собственности | Постоянно |
| 16. | Контроль качества воды в скважинах и водонапорных башнях осуществлять с периодичностью согласно требованиям ДСанПіН 2.2.4-171.10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» | Часовоярское РПУ КП «Компания «Вода Донбасса» | Постоянно |
| 17. | Водопроводную сеть содержать в надлежащем техническом состоянии | Часовоярское РПУКП «Компания «Вода Донбасса» | Постоянно |
|  | **По водозабору села Калиново,****скважина № 633** |  |  |
| 18. | При возобновлении работы площадки ГСМ и автозаправки решить вопрос о выносе этих объектов за пределы ЗСО | Правдовский сельский совет,собственник автозаправки, СООО «Весна» | По мере необходимости |
| 19. | Изменение целевого использования здания и прилегающей территории СПД «Савельев» согласовывать с органами санитарного надзора и Часовоярским РПУ КП «Компания «Вода Донбасса» | Правдовский сельский совет,СПД «Савельев»  | По мере необходимости |
| 20 | Решить вопрос о принадлежности недействующей скважины №Аг-380, дальнейшей ее эксплуатации.В случае консервации скважины ее содержание осуществлять согласно требованиям государственных СанПиН 2.2.4-171.10 «Гигиенические требования к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком» и «Правил технической эксплуатации систем водоснабжения и канализации населенных пунктов Украины» | Часовоярское РПУКП «Компания «Вода Донбасса»,Правдовский сельский совет | 2013 – 2014г.г.Постоянно |